### ІНФОРМАЦІЯпро проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

**\_**Ясінянський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ясінянської селищної радиРахівського району Закарпатської

|  |
| --- |
| Загальна інформація про об'єкт |
| 1. | Дата проведення обстеження |  12.09.2022 |
| 2. | Адреса розташування об'єкта |  смт. Ясінявул. Визволення, 112 |
| 3. | Форма власності |  комунальна |
| 4. | Найменування послуги |  стаціонарний догляд |
| 5. | Особа, яка проводила обстеження |  завідувач відділення для тимчасового або постійного проживання |
| 6. | Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) |  +38098 6938866e-mailjasinyatercentr@ukr.net |
| Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | Відповідність критеріям(так або ні) | Примітки |
| 1. | Шляхи руху до будівлі: |   |   |
| 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди | так  |   |
| 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності |  ні |   |
| 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра | так  |   |
| 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра | так  |   |
| 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями) | так  |   |
| 6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом |  ні |   |
| 7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | так  |   |
| 8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок | так  |   |
| 9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод) | ні  |   |
| 10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю |  ні |   |
| 2. | Вхідна група: |   |   |
| 1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо | так  |   |
| 2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом |  ні |   |
| 3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання |  так |   |
| 4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок |  так |   |
| 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено" | так  |   |
| 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором |  так |   |
| 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра | так  |   |
| 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра | так  |   |
| 9) кути порогів заокруглені |  так |   |
| 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05 - 0,1 метра, вертикальної - 0,03 - 0,05 метра) | ні  |   |
| 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 х 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному) | так  |   |
| 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів | так  |   |
| 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м х 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході | так  |   |
| 14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра | ні  |   |
| 3. | Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення: | так  |   |
| 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом |  так |   |
| 2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | так  |   |
| 3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок |  так |   |
| 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено" | так  |   |
| 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором |  ні |   |
| 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра | так  |   |
| 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра | так  |   |
| 8) кути порогів заокруглені |  так |   |
| 9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05 - 0,1 метра, вертикальної - 0,03 - 0,05 метра) |  ні |   |
| 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів | ні  |   |
| 11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю |  так |   |
| 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання |  ні |   |
| 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом | ні  |   |
| 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра) | ні  |   |
| 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів | ні  |   |
| 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля |  ні |   |
| 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху | ні  |   |
| 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху |  ні |   |
| 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра |  ні |   |
| 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки | ні  |   |
| 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю | так  |   |
| 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра) |  так |   |
| 23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху |  так |   |
| 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8 - 1,1 метра над рівнем підлоги |  так |   |
| 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю |  так |   |
| 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю | так  |   |
| 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю | ні  |   |
| 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю | так  |   |
| 29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті | так  |   |
| 30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах |  так |   |
| 31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм | так  |   |
| 32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо) | так  |   |
| 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку |  так |   |
| 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху | так  |   |
| 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра |  так |   |
| 36) висота об'єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра |  ні |   |
| 37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху | так  |   |
| 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху | так  |   |
| 39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху | так  |   |
| 4. | Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю: |   |   |
| 1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня АА |  ні |   |
| 2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки | ні  |   |

Серед працюючих кількість осіб

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   | Усього осіб з інвалідністю | З них |
| пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
|   | Усього |  5 |   |   |   |  5 |
|   | з них жінки |  2 |   |   |   |  2 |

Серед відвідувачів/клієнтів / тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   | Усього осіб з інвалідністю | З них |
| пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
|   | Усього |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   | з них жінки |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |

Підсумки об'єкт має часткову безбар'єрність\*
\* Зазначається:

об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;

об'єкт має часткову безбар'єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80 - 89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів;

об'єкт є бар'єрним. Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

Управитель об'єкта Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.С. Гафіяк

"\_\_12\_" \_\_\_\_\_\_\_\_09\_\_\_\_ 2022р.

Додаток 2
до Порядку

### ІНФОРМАЦІЯпро результати проведення місцевими органами з питань містобудування та архітектури обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

|  |
| --- |
| Ясінянський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ясінянської селищної ради Рахівського району Закарпатської області(назва структурного підрозділу з питань містобудування та архітектури райдержадміністрації,виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної в місті(у разі її утворення) ради, виконавчого органу сільської, селищної,міської ради територіальної громади) |
| Рік проведення моніторингу 2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результати моніторингу | Загальна кількість об'єктів | Кількість об'єктів, що обстежено | Оцінка безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, відсотків | Примітка |
| безбар'єрні | частково безбар'єрні | бар'єрні |
| 1. | Об'єкти, що обстежено |  1 |  1 |  10 |  90 |  0 |   |
|   | з них: |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |   |
| 2. | Закладів охорони здоров'я |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |   |
| 3. | Закладів освіти |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |   |
| 4. | Закладів культури |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |   |
| 5. | Закладів фізичної культури і спорту |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |   |
| 6. | Центрів надання адміністративних послуг |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |   |
| 7. | Виборчих дільниць |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |   |
| 8. | Інших об'єктів |  1 |  1 |  10 |  90 |  0 |   |

Кількість осіб серед працюючих

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   | Усього осіб з інвалід-ністю | З них |
| пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
|   | Усього |  5 |  0 |  0 |  0 |  5 |
|   | з них чоловіки |  3 |  0 |  0 |  0 |  3 |
|   | з них жінки |  2 |  0 |  0 |  0 |  2 |
| Кількість осіб серед відвідувачів/клієнтів / тих, хто навчається з початку року |
|   | Усього |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   | з них чоловіки |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   | з них жінки |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Директор М.С. Гафіяк **\_\_\_**Ясінянський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальни х послуг) Ясінянської селищної ради Рахівського району Закарпатської області**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   (назва райдержадміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної в місті                            (у разі її утворення) ради, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади) |
| "\_\_12\_" \_\_\_\_\_\_\_09\_\_\_\_\_ 2022 р. |

Додаток 3
до Порядку

### ІНФОРМАЦІЯпро результати проведення регіональними органами з питань містобудування та архітектури обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

|  |
| --- |
| Ясінянський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ясінянської селищногї ради Рахівського району Закарпатської області(назва структурного підрозділу з питань містобудування та архітектури обласної,Київської та Севастопольської міської держадміністрації) |
| Рік проведення моніторингу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результати моніторингу | Загальна кількість об'єктів | Кількість об'єктів, що обстежено | Оцінка безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, відсотків | Примітка |
| безбар'єрні | частково безбар'єрні | бар'єрні |
| 1. | Об'єкти, що обстежено |  1 |  1 |  10 |  90 |  0 |   |
|   | з них: |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Закладів охорони здоров'я |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |   |
| 3. | Закладів освіти |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |   |
| 4. | Закладів культури |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |   |
| 5. | Закладів фізично культури і спорту |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 6. | Центрів надання адміністративних послуг |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  5 |
| 7. | Виборчих дільниць |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 8. | Інших об'єктів |  1 |  1 |  10 |  90 |  0 |  0 |

Кількість осіб серед працюючих

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   | Усього осіб з інвалідністю | З них |
| пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
|   | Усього |  5 |  0 |  0 |  0 |  5 |
|   | з них чоловіки |  3 |  0 |  0 |  0 |  3 |
|   | з них жінки |  2 |  0 |  0 |  0 |  2 |
| Кількість осіб серед відвідувачів/клієнтів / тих, хто навчається з початку року |
|   | Усього |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   | з них чоловіки |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   | з них жінки |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Директор М.С. Гафіяк\_\_Заарпатська \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               (назва обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації) |
| "\_\_02\_" \_\_\_\_\_\_09\_\_\_\_\_\_ 2021 р. |

Додаток 4
до Порядку

### РЕЙТИНГобласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за ступенем безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Рік проведення моніторингу \_\_\_\_\_\_\_\_2021\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результати моніторингу | Загальна кількість об'єктів | Загальна кількість об'єктів, які обстежено | Оцінка безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, відсотків |
| безбар'єрні | частково безбар'єрні | бар'єрні |
| у базовому періоді\* | у поточному періоді\*\* | у базовому періоді\* | у поточному періоді\*\* | у базовому періоді\* | у поточному періоді\*\* | у базовому періоді\* | у поточному періоді\*\* | у базовому періоді\* | у поточному періоді\*\* |
| Назва місцевої держадміністрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Об'єкти, що обстежено | 1  |  1 |  1 |  1 | 10  | 10 | 90  |  90 |  0 | 0  |
| з них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| закладів охорони здоров'я |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 |
| закладів освіти |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 |
| закладів культури |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 |
| закладів фізичної культури і спорту | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  |
| центрів надання адміністративних послуг |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0 |  0 | 0  |
| виборчих дільниць |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |
| інших об'єктів |  1 |  1 | 1 |  1 |  10 | 10 |  90 |  90 |  0 | 0  |

Кількість осіб серед працюючих

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Усього осіб з інвалідністю | Пересуваються на кріслах колісних | З порушенням зору | З порушенням слуху | Мають інші порушення |
| у базовому періоді\* | у поточному періоді\*\* | у базовому періоді\* | у поточному періоді\*\* | у базовому періоді\* | у поточному періоді\*\* | у базовому періоді\* | у поточному періоді\*\* | у базовому періоді\* | у поточному періоді\*\* |
|   | Усього |  5 |  5 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  5 |  5 |
|   | з них чоловіки |  3 |  3 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   | з них жінки |  2 |  2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Кількість осіб серед відвідувачів/клієнтів / тих, хто навчається з початку року |
|   | Усього |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   | з них чоловіки |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   | з них жінки |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| **Примітка.** |  Базовий період\* - рік, що передує року проведення моніторингу;поточний період\*\* - рік проведення моніторингу. |
| Директор М.С. Гафіяк\_\_Заарпатська \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               (назва обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації) |
| "\_\_02\_" \_\_\_\_\_\_09\_\_\_\_\_\_ 2021 р. |